Załącznik nr 1A do SIWZ

**Znak sprawy: UZP.4011.13.2020**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**w części nr 6**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19**.

**Część nr 6:** **Dostawa koncentratorów tlenu oraz ssaków elektrycznych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim**, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

1. **Koncentratory tlenu: min. 20 szt. max. 40 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje całodobowej opieki w woj. opolskim** | **Liczba sztuk** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **28** |
| 2 | **Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku** | **7** |
| 3 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **5** |
|  | **Razem** | **40** |

**Opis minimalnych wymagań:**

**Parametry i wymagania dotyczące koncentratorów tlenu:**

1. Medyczny, stacjonarny, fabrycznie nowy, o roku produkcji 2019 lub 2020.
2. Instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Zasilanie: 230V.
4. Stężenie tlenu: 87%-96%.
5. Poziom głośności <50 db.
6. Pobór mocy do 350 W.
7. Przepływ tlenu: 0,5-5 l/min lub lepszej jakości.
8. Waga urządzenia: do 20 kg.
9. Alarm akustyczny i wizualny w przypadkach: spadku ciśnienia podawanego tlenu, spadku natężenia podawanego tlenu oraz braku zasilania elektrycznego.
10. Certyfikat CE.
11. Gwarancja min. 36 miesiące,
12. Dołączony komplet części eksploatacyjny: filtr/komplet filtrów, w tym powietrza
i antybakteryjnego, i innych wymiennych akcesoriów (jeśli są konieczne do użytkowania koncentratorów minimum przez 36 miesięcy, tj. w okresie gwarancji).
13. Zapewnienie wszystkich czynności serwisowych, w tym przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancji, bez naliczania jakichkolwiek opłat (w przypadku gdy producent stacjonarnych koncentratorów tlenu wymaga ich okresowego dokonywania celem prawidłowej eksploatacji).
14. Bezpłatne dostarczenie zastępczych koncentratorów tlenu na czas naprawy lub dokonania okresowej gwarancji (o parametrach takich samych lub lepszych niż użytkowany).
15. **Ssaki elektryczne: min. 20 szt. max. 40 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje całodobowej opieki w woj. opolskim** | **Liczba sztuk** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **28** |
| 2 | **Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku** | **7** |
| 3 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **5** |
|  | **Razem** | **40** |

**Opis minimalnych wymagań:**

**Parametry ssaka elektrycznego:**

1. Zasilanie: 230V.
2. Poziom głośności: <62 db.
3. Tryb pracy; praca ciągła.
4. Wyposażony w autoklawowalny zbiornik (min. 1000 ml) z zastawką przeciwprzelewową.
5. Butla z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem: min. 1 litr.
6. Z możliwością stosowania wkładów jednorazowych.
7. Wyposażany w niezbędne akcesoria (dreny silikonowe, filtry antybakteryjne, łącza, zestawy drenów itp.)
8. Wydajność (maksymalne zassanie): 40 litrów
9. Gwarancja min. 24 miesięcy.
10. Certyfikat CE.

**Dostawa wraz z wniesieniem** do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).