**Nr postępowania: UZP.4011.16.2020** Opole, 27.10.2020 r.

**Do Wykonawców**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania tj.:

**Pytanie 1 – Dotyczy części nr 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr I – lampy bakteriobójcze oraz utworzenie z niej osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu w zał. 1A w cz. nr 8.**

**Pytanie 2 – Dotyczy części nr 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy o poniższych parametrach:

- lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa

- sterowana zdalnie przez wbudowany moduł WiFi

- możliwość montażu ściennego lub sufitowego oraz ze stojakiem jezdnym

- moc świetlówek 2x36W (72W)

- kabel o długości min. 4 m

- Deklaracja Zgodności

- gwarancja min. 24 miesiące

**Odpowiedź: Opis minimalnych wymagań zawarty jest w zał. 1 A. Zamawiający nie zmienia opisu w zał. 1A w cz. nr 8.**

**Pytanie 3 – Dotyczy części nr 8, 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostawy wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia. Prosimy o wrażenie zgody na dostawę za pośrednictwem kuriera. Oferowana przez nas lampa nie wymaga specjalistycznej wiedzy do montażu i jej późniejszej obsługi. Wraz z dostawą zostanie dostarczona wyczerpująca instrukcja obsługi.

**Odpowiedź: We wzorze umowy widnieje zapis w § 2 ust. „*1 Dostawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje transport przedmiotu umowy wraz z jego montażem (jeśli dotyczy), wniesieniem (jeśli dotyczy) i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (jeśli dotyczy)   
w instytucjach całodobowej opieki na terenie województwa opolskiego”, który przewiduje sytuację, w której sprzęt nie będzie wymagał montażu, wniesienia czy ustawienia.***

**Pytanie 4 – Dotyczy części nr 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy o poniższych parametrach:

- lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa

- sterowana zdalnie przez wbudowany moduł WiFi

- możliwość montażu ściennego lub sufitowego oraz ze stojakiem jezdnym

- moc świetlówek 2x36W (72W)

- kabel o długości min. 4 m

- Deklaracja Zgodności

- gwarancja min. 24 miesiące

**Odpowiedź: Opis minimalnych wymagań zawarty jest w zał. 1 A. Zamawiający nie zmienia opisu w zał. 1A w cz. nr 14.**