**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 2**

**Dostawy gogli ochronnych do domów pomocy społecznej, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w woj. opolskim, w tym   
w instytucjach całodobowej opieki**, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego   
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

**Gogle ochronne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucja całodobowej opieki** | **Liczba w szt.** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **1 706** |

Opis minimalnych wymagań gogli:

1. Gogle z normami:

* PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu - Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001);
* PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu - Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001);
* deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425;
* oznakowanie znakiem CE[[1]](#footnote-1).

1. Współczynniki przepuszczania świata – nie mniej niż 74,4 %.
2. Ergonomia wykonania, która powinna zapewniać szczelność przylegania do okolic oczu i nosa.
3. Okolice nosa wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające otarciom.
4. Gogle wyposażone w elementy umożliwiające dopasowanie do obwodu głowy użytkownika.
5. Wykonane z materiałów niepalnych.
6. Pakowane w indywidualne opakowania.
7. Gwarancja min 24 miesiące.
8. Termin realizacji max. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

1. <https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19> [↑](#footnote-ref-1)