Załącznik nr 1A do SIWZ

**Znak sprawy: UZP.4011.13.2020**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**w części nr 11**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

**Część nr 11:** **Dostawy bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne** w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Stacje do dezynfekcji rąk min. 12 szt. max. 24 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje wspierające osoby niesamodzielne** | **Liczba** |
| 1 | **Środowiskowe Domy Samopomocy** | **24** |

Opis wymagań stacji:

1. z dozownikiem na płyn min 2l a max 5l,
2. **pojemnik na płyn kompatybilny** ze wszystkimi pojemnikami/kanistrami na **płyn do dezynfekcji** – do samodzielnego uzupełniania pojemnika przez pracownika Jednostki tj.: bez warunku kupowania płynów w dedykowanych pojemnikach do stacji tylko u producenta stacji
3. stacja wykonana z blachy ocynkowanej
4. pomalowana proszkowo w kolorze szarym/czarnym/białym z naklejoną obrazkową instrukcją użytkowania/dezynfekcji o wymiarze dostosowanym do rozmiarów stacji
5. wymiary bez podstawy (+/-10 cm)
6. szerokość stojąc przodem do stacji min. 25 cm-max 50 cm,
7. wys. min. 120 cm. - max. 200cm,
8. głębokość/szerokość stojąc z boku stacji min. 15 cm-max 30 cm
9. z tacą zabezpieczającą przed ociekaniem płynu po urządzeniu, podłodze, ścianie
10. z regulacją dawki sprayu od 1ml do 15ml.
11. podstawa stabilna i dopasowana do gabarytu stacji
12. zasilanie sieciowe i/lub bateryjne/akumulatorowe
13. z dostępem dla niskich osób, niepełnosprawnych a w tym jeżdżących na wózkach inwalidzkich.
14. wraz z dowozem do każdej jednostki, podłączeniem i instruktarzem
15. gwarancja min 24 miesiące.
16. **norma zgodności CE na dozownik.**

**Dostawy wraz z wniesieniem** i montażem do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).